방사선 안전관리에 관한 훈령

(관세청 관세국경감시과, 042-481-7929)

제정 관세청훈령 제 909호(2002.10.24)

관세청훈령 제1122호(2007. 6.29)

관세청훈령 제1384호(2010. 6.10)

관세청훈령 제1607호(2014. 4. 7)

관세청훈령 제1713호(2015. 4.15)

제1장   총   칙

제1조(목적) 이 훈령은 「원자력안전법」제53조제3항 및 같은 법 시행규칙 제58조제5항에 따라 방사선발생장치의 사용, 보관, 운반과 그 밖에 그 취급상 필요한 기준을 정함으로써 방사선으로 인한 인체, 물체 및 공공상의 장해를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “방사선”이란 컨테이너검색기에서 발생하는 감마선, 엑스선, 중성자선을 말한다.

2. “방사선발생장치”란 컨테이너검색기 및 컨테이너검색기 관련 물품으로 하전입자(荷電粒子)를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치 및 선형가속장치를 말한다.

3. “방사선관리구역”이란 컨테이너검색기를 설치·운영하는 장소로서 방사선의 안전관리를 위하여 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대하여 방사선의 장해(障害)를 방지하기 위한 조치가 필요한 구역을 말한다.

4. “피폭방사선량”(被曝放射線量)이란 사람의 신체의 외부 또는 내부에 피폭하는 방사선량을 말한다.

5. “외부방사선량률”이란 인체 외부로부터 피폭되는 시간당 방사선량(mSv/hr)을 말한다.

6. “선량한도”란 외부에서 피폭하는 방사선량과 내부에 피폭하는 방사선량을 합한 피폭방사선량의 상한값을 말한다.

7. “방사선안전관리자”란 방사선취급감독자면허를 취득한 사람 중에서 세관장이 임명한 사람을 말한다.

8. “방사선작업종사자”란 컨테이너검색기 및 컨테이너검색기 관련 물품을 사용·보관·운반 및 그 밖의 관리 등 방사선에 피폭하거나 그 우려가 있는 업무에 종사하는 사람을 말한다.

9. “수시출입자”란 방사선관리구역에 업무상 출입하는 사람(일시적으로 출입하는 사람을 제외한다)으로서 방사선작업종사자 외의 사람을 말한다.

10. “세관”이란 컨테이너검색기를 관할구역 내에 설치하여 운영·관리하는 세관을 말한다.

제3조(적용범위) 이 훈령은 세관에서 근무하는 방사선안전관리자, 방사선작업종사자, 방사선관리구역 출입자 및 관련 업무 종사자에게 적용한다.

제4조(방사선안전관리조직의 설치) 컨테이너검색기의 사용·보관·운반과 그 밖의 취급에 따른 방사선안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 세관에 다음과 같은 방사선안전관리조직을 둔다.

				세관장
				담당 과장
								방사선안전관리자
방사선작업종사자 (제어요원)				방사선작업종사자 (통제요원)				방사선작업종사자 (판독요원)

제5조(방사선안전관리조직의 임무) ① 방사선안전관리조직은 다음 각 호의 구분에 따른 업무를 수행한다.

1. 세관장: 컨테이너검색기의 사용·보관·운반과 그 밖의 취급에 따른 방사선장해 방어에 관한 업무의 지휘·감독 및 이 훈령 운영상의 총괄 책임

2. 담당 과장: 컨테이너검색기의 유지·보수 및 사용·보관·운반과 그 밖의 취급에 따른 검색구역 및 방사선작업종사자에 대한 방사선장해 방어 및 행정지원 총괄

3. 방사선안전관리자

가. 세관장 및 담당 과장을 보좌하여 방사선장해의 방어를 위하여 필요한 방사선안전관리 총괄

나. 방사선안전관리를 위한 안전수칙 유지·관리

다. 세관 실정에 맞는 세부 업무수칙 작성 및 점검

라. 방사선 실무작업의 관리ㆍ감독과 방사선작업종사자 및 수시 출입자에 대한 주의사항 지시·교육

마. 컨테이너검색기의 사용·보관·운반과 그 밖의 취급 및 방사선장해 방어에 필요한 사항의 기록과 대장 유지

바. 방사선장해를 받은 사람 또는 받을 우려가 있는 사람에 대하여 보건상 필요한 조치

사. 분실․화재 등에 대한 위험방지 조치

아. 방사선시설의 기준 준수 및 유지

자. 그 밖에 방사선 작업과 관련된 행정 조치

4. 방사선작업종사자

가. 방사선안전관리자의 통제하에 방사선관리구역의 방사선 안전관리에 필요한 모든 업무 수행

나. 사고, 위험 등이 발생한 경우 즉시 세관장, 담당과장, 방사선안전관리자에게 보고(통보)

② 방사선안전관리자는 방사선장해 방어를 위하여 필요하다고 판단되는 경우에만 컨테이너검색기의 운용 중지를 명할 수 있으며, 담당 과장 및 방사선작업종사자에게 직접 시정을 요구할 수 있다.

제6조(방사선발생장치 관련 물품의 구매) 방사선안전관리자는 방사선발생장치 관련 물품을 구매하려는 경우 별지 제1호서식의 방사선발생장치 관련 물품 구매신청서를 작성하여 물품구매부서에 구매를 요청하여야 하며, 방사선발생장치 보유량에 변동이 있는 경우 별지 제2호서식의 방사선발생장치 취득·사용·양도·폐기 기록부에 기록·관리하여야 한다.

제7조(컨테이너검색기의 사용) 세관장은 컨테이너검색기를 사용할 때에는 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 반드시 허가받은 사용시설 안에서 사용할 것

2. 차폐벽 또는 그 밖의 차폐물로 방사선을 차폐할 것

3. 사용선원과 인체 사이의 적정거리를 유지할 것

4. 방사선관리구역 경계의 눈에 띄기 쉬운 장소에 별표 1에 따른 방사선관리구역 경계표지를 부착할 것

5. 사용시설에는 외부인의 출입을 제한하되, 외부인이 출입하는 경우에는 방사선작업종사자의 지시에 따르도록 조치할 것

6. 필요한 경우 방사선 작업 전에  방사선작업종사자에 대하여 교육을 실시할 것

제2장   방사선량률ㆍ피폭방사선량 측정

제8조(방사선량률의 측정) 방사선안전관리자는 컨테이너 화물 검사센터의 안전성 확보를 위하여 방사선관리구역 경계 및 사람이 출입하는 장소 등에 대하여 매월 방사선량률을 측정·평가하여야 하며, 그 결과를 별지 제3호서식의 방사선량률 측정 기록부에 기록·유지하여야 한다.

제9조(피폭방사선량 측정) ① 방사선안전관리자는 방사선작업종사자에 대한 피폭방사선량을 해당 업무에 종사하기 전 및 종사하는 중에 측정하며, 수시출입자 및 일시 출입하는 사람으로서 선량한도를 초과하여 피폭될 우려가 있는 사람은 출입할 때마다 피폭방사선량을 측정한다.

② 방사선안전관리자는 방사선에 의한 인체의 피폭방사선량을 측정하기 위하여 방사선작업종사자에게 반드시 개인선량계를 착용하게 하여야 한다. 다만, 개인선량계는 방사선 작업에 종사하기 전에 기본 교육 및 직장 교육을 이수하고 방사선작업종사자로 등록된 사람에게만 지급한다.

③ 방사선안전관리자는 제1항에 따라 방사선작업종사자에게 지급한 개인선량계를 매 분기마다 회수하여 판독업자에게 판독을 의뢰하여야 하며, 피폭방사선량을 별지 제4호서식의 개인별 피폭방사선량 기록부에 기록·관리한다.

④ 방사선안전관리자는 분기별 방사선작업종사자의 피폭선량 측정값을 원자력안전위원회가 지정한 업무수탁 기관에 직접 통보하거나 제3항에 따른 판독업체에 위탁하여 통보한다.

제10조(피폭방사선량 한도) 세관장은 방사선작업종사자, 수시출입자 및 일반인에대한 선량한도가 다음 각 호의 기준을 초과하지 않도록 한다.

1. 방사선작업종사자: 연간 50mSv를 넘지 아니하는 범위에서 5년간 100mSv

2. 수시출입자: 연간 12mSv

3. 일반인: 연간 1mSv

제11조(판독특이자에 대한 조치) ① 방사선안전관리자는 「원자력안전법 시행령」 제2조제15호에 따른 판독특이자(이하 “판독특이자”라 한다)가 발생한 경우 세관장 및 관세청장에게 즉시 보고한 후, 한국원자력안전기술원장에게 통보하여야 한다.

② 세관장은 제1항에 따른 판독특이자의 피폭방사선량이 연간 선량한도를 초과하지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

제3장   방사선 안전조치

제12조(방사선관리구역의 설정) ① 세관장은 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 컨테이너 화물 검사센터 내에 방사선관리구역을 지정하여야 한다.

② 세관장은 방사선관리구역에는 일반인의 무단출입을 금하는 조치를 취하고 방사선작업종사자 이외의 자가 출입하려는 때에는 방사선안전관리자가 함께 동반하게 하거나 방사선안전관리자의 지시에 따르게 한다.

제13조(교육훈련) ① 세관장은 방사선작업종사자에 대한 방사선작업 전 교육(신규교육), 정기교육 및 방사선안전관리자 교육을 별표 2의 교육훈련 기준에 따라 위탁교육기관에 의뢰하여 실시하여야 하며, 그 밖의 교육훈련은 방사선안전관리자가 실시할 수 있다.

② 세관장은 교육훈련 내역을 별지 제5호서식의 교육훈련기록부에 기록 ․관리한다.

③ 세관장은 소속 방사선작업종사자와 방사선안전관리자가 위탁교육기관의 교육을 수료한 경우에는 위탁교육기관으로부터 그 수료증을 받아 보관한다.

제14조(방사선안전관리장비의 관리) 방사선안전관리자는 방사선안전관리장비를 보호·관리하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 감마·엑스선 방사선 측정기에 대해서는 6개월마다, 전자선량계 및 중성자선 방사선 측정기는 1년마다 검·교정을 실시하여야 하고, 고정지역 방사선감지기는 필요에 따라 검·교정을 실시할 수 있다.

2. 외국의 교정기관으로부터 검·교정을 받은 장비는 검·교정관련 증서를 첨부함으로써 해당 장비에 대한 제1호의 검·교정의 실시로 갈음할 수 있다.

3. 고장 등으로 수리가 필요한 장비에 대해서는 해당 장비에 반드시 “사용불가”라는 태그를 붙여야 한다.

제15조(건강진단) ① 세관장은 최초 방사선작업종사자에 대해서는 방사선 작업에 종사하기 전, 작업 중인 자에 대하여는 매년 건강진단을 실시하고 그 결과를 별지 제6호서식의 방사선작업종사자 건강진단서에 기록․관리하여야 한다. 다만, 전년도 건강진단 이후 12개월 동안 피폭방사선량이 일반인의 선량한도를 초과하지 아니한 경우에는 건강진단 검사 중 다음 각 호의 사항에 대한 검사를 생략할 수 있다.

1. 직업력 및 노출력

2. 방사선 취급과 관련된 병력

② 세관장은 방사선작업종사자의 건강진단 결과를 수령한 후 2주 이내에 별지 제7호서식의 방사선작업종사자 건강진단 결과 보고를 작성하여 원자력안전위원회에 통보하여야 한다.

제16조(보건상 조치) 세관장은 방사선작업종사자, 수시출입자 또는 일시적으로 출입하는 사람에게 방사선장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우에는 지체 없이 건강진단 등 보건상 필요한 모든 조치를 하고, 방사선장해의 정도에 따라 방사선관리구역의 출입시간의 단축, 출입금지 또는 방사선피폭우려가 적은 업무로의 전환 등의 조치를 하여야 한다.

제4장   분실ㆍ화재 등 비상 시 조치

제17조(비상사태에 대한 조치) 방사선안전관리자는 컨테이너검색기에 위험이 발생할 우려가 있거나 방사선장해가 발생한 경우 세관장 및 관세청장에게 보고하여야 하며, 한국방사선안전기술원장에 그 사실을 통보하고, 다음 각 호와 같은 안전조치를 하여야 한다.

1. 지진·화재·홍수·태풍 및 유해가스 누출 등의 재해로 인하여 컨테이너검색기의 안전성이 위협을 받고 있거나 방사선작업종사자의 안전한 직무수행에 위협을 받을 경우 신속히 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 한다.

2. 컨테이너검색기에 고장 등이 발생하여 방사선발생장치의 안전성이 위협을 받을 경우 고장 등의 원인을 신속히 제거하여 정상상태로 복구하여야 한다. 다만, 정상복구가 불가능할 경우에는 고장 등의 확대 방지를 위한 조치를 한다.

3. 방사선의 비정상적인 누출로 방사선작업종사자가 제10조 각 호의 기준에 따른 선량한도를 초과하여 피폭된 경우에는 다음 각 목의 조치를 하여야 한다.

가. 컨테이너검색기 및 방사선관리구역 또는 부근에 있는 사람에 대한 피난 경고

나. 방사선장해를 받은 사람 또는 받을 우려가 있는 사람에 대한 구출·피난 등의 긴급조치

다. 컨테이너검색기를 다른 장소에 옮길 여유가 있을 경우에는 안전한 장소에 신속한 이전과 이전장소 주위에 관계자 외 출입금지 표지 설치

제18조(긴급 방사선 작업) ① 방사선안전관리자는 방사선 누출로 인하여 시급히 방사선작업이 필요한 경우 세관장의 승인을 받아 긴급 방사선작업을 실시하여야 한다. 다만, 인명의 구조를 목적으로 하는 긴급 작업에 대해서는 사후 보고할 수 있다.

② 세관장은 긴급 방사선 작업을 승인하는 경우 그 작업에 참여하는 자에게 다음 각 호의 사항을 지시하여야 한다.

1. 긴급 방사선작업의 목적

2. 예상 피폭방사선량, 잠재적 위험도와 그 밖의 작업조건

3. 그 밖에 방사선 방호에 관한 세부 지침

제19조(분실ㆍ도난) ① 컨테이너검색기의 분실·도난 사고가 발생한 때에는 다음 각 호의 조치를 한다.

1. 방사선작업종사자는 컨테이너검색기의 위치가 미확인될 경우 즉시 방사선안전관리자를 경유하여 세관장에게 보고한다. 다만, 긴급한 경우에는 방사선안전관리자를 경유하지 않을 수 있다.

2. 방사선안전관리자는 사고현황을 파악하여 세관장 및 관세청장에게 보고한 후 한국원자력안전기술원장에게 통보하고, 필요한 경우 관할 경찰서에 신고하여 협조를 요청한다.

3. 세관장은 지역 언론사 및 방송국에 협조를 요청하여 일반인들에게 방사선원의 도난․분실 사실을 알리고, 주변에 게시물을 부착하여 분실물을 발견한 때에 즉시 연락하여 회수할 수 있도록 공지할 수 있다.

4. 방사선안전관리자는 분실물의 회수에 필요한 모든 장비를 갖추고 24시간 대기하여 분실물의 회수에 최선의 노력을 한다.

5. 세관장은 분실·도난당한 컨테이너검색기의 회수과정에서 방사선 피폭이 우려되는 사람에 대해서는 건강진단을 실시하여 이상 유무를 확인하고 보건상 필요한 모든 조치를 한다.

6. 세관장은 분실물이 회수되면 사고원인을 규명하여 재발방지 대책을 수립․시행한다.

② 세관장은 컨테이너검색기의 분실․도난사고를 방지하기 위하여 해당 장비의 설치시설 및 방사선관리구역의 관리에 필요한 예방조치를 하여야 한다.

제20조(화재) ① 세관장은 화재사고에 대비하여 다음 각 호 사항을 준수한다.

1. 가연성물질 및 인화성물질은 시설 내에 두지 않거나 필요 최소한으로 제한할 것

2. 화재진압에 적합한 소화기 등 소화설비를 설치할 것

3. 소방서·경찰서 등 유관 기관의 비상연락망을 정리하여 갖추어 둘 것

② 컨테이너검색기 및 방사선안전구역에서 화재가 발생한 경우 다음 각 호의 조치를 한다.

1. 방사선안전관리자 및 방사선작업종사자 등은 컨테이너검색기 및 관련 부품을 안전한 곳에 옮겨 놓고 화재를 진압할 것

2. 방사선안전관리자 및 방사선작업종사자 등은 화재의 진압이 어려운 경우 컨테이너검색기를 화재현장으로부터 안전한 장소에 대피시킬 것

3. 방사선안전관리자는 사고현황을 파악하고 세관장 및 관세청장에게 보고한 후 한국원자력안전기술원에 통보하고, 필요한 경우 관할 경찰서에 신고하여 협조를 구할 것

4. 세관장은 방사선 피폭이 우려되는 사람에 대해서는 건강진단을 실시하여 이상 유무를 확인하고 보건상 필요한 모든 조치를 할 것

제21조(결과보고) 방사선안전관리자는 제17조부터 제20조까지에 따른 조치 결과를 별지 제8호서식의 사고보고(통보)서에 작성하여 세관장, 관세청장 및 한국원자력안전기술원장에게 즉시 보고(통보)하여야 한다.

제5장   보칙

제22조(장비사용 규정 준수) ① 세관장은 이 훈령을 포함한 방사선 안전관리 관련 모든 규정을 엄수하며 이를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

② 방사선안전관리자는 방사선작업종사자, 수시출입자 및 일반인을 방사선 피폭으로부터 보호하고 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 항상 노력하고, 피폭방사선량을 줄일 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

제23조(방사선발생장치 관리 현황 보고) 방사선안전관리자는 매 분기 경과 후 1개월 이내에 방사선발생장치 관리 현황을 한국원자력안전기술원장에게 통보하여야 한다. 다만, 방사선발생장치 관리 현황이 변경된 때에는 즉시 관세청장에게 보고하여야 한다.

제24조(방사선작업종사자의 요건) 이 훈령에 따른 건강진단을 받지 아니한 사람 및 교육훈련을 받지 아니한 사람은 방사선작업종사자로 등록할 수 없다. 또한, 등록된 방사선작업종사자가 건강진단 또는 교육훈련을 받지 않은 사실이 확인된 때에는 그 자격을 상실한다.

제25조(작업제한) ① 세관장은 1년 간 피폭방사선량이 제10조 각 호의 기준에 따른 선량한도를 초과한 사람에 대하여 일정기간 동안 방사선작업을 제한하여야 한다.

② 방사선안전관리자는 방사선관리구역 경계에서 연간 방사선량이 일반인의 선량한도(1mSv)를 초과하거나 1주 동안의 방사선량이 0.1mSv를 초과하는 경우에는 컨테이너검색기 운용의 중지를 지시할 수 있다. 이 경우 세관장 및 관세청장에게 즉시 보고하여야 한다.

제26조(대장 관리) ① 세관장은 방사선작업 및 방사선안전관리 업무와 관련된 다음 각 호의 사항에 관하여 장부를 갖추어 두고 기록을 작성하여 유지․보관한다.

1. 별지 제1호서식의 방사선발생장치 관련 물품 구매 신청서

2. 별지 제2호서식의 방사선발생장치 취득·사용·양도·폐기 기록부

3. 별지 제3호서식의 방사선량률 측정 기록부

4. 별지 제4호서식의 개인별 피폭방사선량 기록부

5. 별지 제5호서식의 교육훈련 기록부

6. 별지 제6호서식의 방사선작업종사자 건강진단서

7. 별지 제7호서식의 방사선작업종사자 건강진단 결과 보고

8. 별지 제8호서식의 사고보고(통보)서

9. 별지 제9호서식의 방사선작업종사자 이력카드

10. 별지 제10호서식의 방사선관리구역 출입자 기록부

11. 별지 제11호서식의 컨테이너검색기 사용 기록부

② 방사선안전관리자는 제1항 각 호의 장부 기록사항에 대하여 해당자의 서명을 받아 유지·관리한다.

제27조(내규 제정) 세관장은 이 훈령의 시행을 위하여 필요하거나 해당 세관의 특수성 등을 이유로 이 훈령과 달리 운영할 필요가 있는 경우에는 관세청장의 승인을 받아 세관별 자체 내규를 제정․시행할 수 있다.

부   칙<관세청훈령 제909호(200.10.24.) >

이 규정은 2002년 10월 24일부터 시행한다.

부   칙<관세청훈령 제1122호(2007.6.29.) >

이 규정은 2007년  6월  29일부터 시행한다.

부   칙<관세청훈령 제1384호(2010.6.10.) >

제1조(시행일) 이 훈령은 2010년 6월 10일부터 시행한다.

제2조(서식 변경에 관한 경과조치) 부칙 제1조의 개정규정에도 불구하고 2010년 12월 31일까지는 종전의 규정에 따른 서식을 사용할 수 있다.

부   칙<관세청훈령 제1607호(2014.4.7.) >

이 훈령은 2014년  4월  7일부터 시행한다.

부   칙<관세청훈령 제1713호(2015.4.15.) >

이 훈령은 2015년 4월 15일부터 시행한다.

[별표 1]

이 곳은 방사선관리구역으로 세관직원의 허가 없이는 출입을 금합니다.

○ ○ 세 관 장

[별표 2]

교육훈련 기준

1) 교육훈련의 시간

교육종류	신규교육		정기교육		안전관리자교육
	기본교육	직장교육	기본교육	직장교육	기본교육	보수교육
교육시간	8시간 이상	4시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	3년 마다 2일 이상

2) 교육훈련의 시기 및 과목

과정	과 목	시 기
기본교육	사용시설 이용에 따른 안전관리	방사선작업 종사 전 및 1회/1년 이상
	방사성물질 등의 취급
	방사선 장해방어
	방사선안전 관계법령
	평가
직장교육	방사선안전관리규정
	방사선원 및 방사선장비 특성
	평가
수시출입자	방사선 기초이론	최초 출입시 출입시마다 정기적 교육훈련 으로 대치 가능
	방사성물질 등의 취급
	방사선 장해방어
	방사선안전관리 규정 및 관계법령
안전관리자 보수교육	원자력시설 이용에 따른 안전관리	방사선관련 면허소유자로서 1회/3년 이상
	방사성물질 등의 취급
	방사선 장해방어
	방사선안전관리 규정 및 관계법령

※ 법에 따른 각종 인․허가 및 검사 등 안전규제업무를 수행하기 위하여 출입하는 자 또는 시설운영 책임자․방사선안전관리자의 안내를 받아 출입하는 자 등 일시적으로 방사선관리구역에 출입하는 자에 대한 출입전 교육은 출입하기 전 해당 시설에 대한 안내자의 안전관리수칙 설명 등으로 갈음할 수 있다.

[별지 제1호서식]

방사선발생장치 관련 물품 구매신청서
신 청 자	성 명	(서명)		전화번호
	근무부서			직 급
신청내역	용량 및 수량
	핵종 및 수량
	사용목적
	제 조 사
	판 매 사
	구입예정일
방사선발생장치 관련 물품을 구입하여 사용하고자 하오니 구매하여 주시기 바랍니다. 방사선안전관리자 (인) 20 년 월 일
						장비구입일
기관명:

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제2호서식]

방사선발생장치 취득ㆍ사용ㆍ양도ㆍ폐기 기록부(허가용)

관리번호	종 류	모델번호	고유번호	용 량 (MeV)	취 득 현 황			사 용 장소명 (1)	사 용 장소명 (2)	양 도 현 황			폐 기 현 황			방사선 안전관리자
					취득일	제조사	판매사			양도일	기관명	신고일	폐기일	폐기자	폐기승인근 거	성 명	서 명
기관명:

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	담 당	안전관리자	주 무

[별지 제3호서식]

방사선량률 측정 기록부

측정 장소 :

측정일자

년   월   일 ( )요일

측정자

(서명)

측정장비

□ 제작회사 :

□ 모델번호 :

□ 고유번호 :

□ 교정일자 :

□측정결과

측정 지점	Χ-선	중성자	Total	측정 지점	Χ-선	중성자	Total
※특기사항 ㅇ방사선량률 측정지점(평면도) : 붙임 참조

판 정

방사선안전관리자

(서 명)

기관명 : ○○세관

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제4호서식]

개인별 피폭방사선량 기록부

관리번호		성 명

년 도	측 정 방 법	피폭방사선량(mSv)					특수신체검사			정기적 교육ㆍ훈련			방사선안전관리자
		분 기 별				년 간
							검사일자	검사기관	결 과	교육 구분	교육일자 및 이수시간	교육기관	성 명	서명(인)
		1/4	2/4	3/4	4/4
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
	TLD						□□.□□.□□		백 :	기본
									판 :	직장
									소 :	보수
◦ TLD : 열형광선량계 판독결과							◦ 백 : 백혈구수(/μL) ◦ 판 : 혈소판수(103/μL) ◦ 소 : 혈색소량(g/dL)
기관명:

297mm×210mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제5호서식]

교 육 훈 련 기 록 부

교육일시				교육장소				강 사	(서명)
교 육 명
교육내용
소 속		성 명	서 명			소 속	성 명			서 명
기관명 :

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제6호서식]

방사선작업종사자 건강진단서

[의료기관 작성용]

종사자	성 명			성별		나이
	생년월일
건 강 진 단 결 과
문진	■ 과거 질병력: ■ 가족력: ■ 최근 특이증상 (※급격한 시력저하 등): ■ 방사선 작업과 관련된 기타 특이사항 (※해당 경우에 작성):
일반혈액 검사결과	백혈구(WBC)		/μL
	혈소판(PLT)		103/μL
	혈색소(Hb)		g/dL
일반혈액검사 판정소견
채혈일			년 월 일

의료기관명 :                    (직인)

연락처(전화):

담당의사 의사면허번호:

성명/서명 :                     (서명)

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제7호서식]

방사선작업종사자 건강진단 결과 보고

기관명 :                                            기관코드 : □□-□□-□□□□

성 명	생년월일	방사선작업기간	백혈구수 (WBC, /μL)	혈소판수 (PLT, 103/μL	혈색소량 (Hb, g/dL)	특이사항

방사선안전관리자 :            (서명)

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제8호서식]

사 고 보 고 (통 보) 서

세 관	세 관
	세 관 장		생년월일
	주 소	전화번호 :
개 요	구 분	교통사고, 도난, 분실, 피폭, 화재등, 기타( )
	일 시		장 소
	근 무 자 성 명		생년월일
부 상 자 현 황	성 명		생년월일
	부상정도		예상치료기간
사고현황	▶사고내용
	▶발생원인
	▶안전조치
	▶사고확대 여부
보고현황
기관명:

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제9호서식]

방사선작업종사자 이력카드

관리번호

성 명		국 문				□남 □여	생년월일							소 속						(사 진)
		영 문
														직 급
		한 문
RI취급 면허종류						최종학력								전공분야
주 소
■ 피폭이력											신체검사		검사일자			검사기관		백혈구수	혈소판수		혈색수량
(연 도) (경력사항)																		/μL	103/μL		g/dL
											교육	기 간					과 정 명			시행기관
					□인사발령(20□□.□□.□□) □퇴 사(20□□.□□.□□)						■ 자격취득 사항
기관명:

297mm×210mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제10호서식]

방사선관리구역 출입자 기록부

시설명 :
일 자	출 입 시 간		출 입 자		용 무	방사선안전관리자
	～ 부터	～ 까지	성 명	서 명		성 명	서 명
기관명:

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	담 당	안전관리자	주 무

[별지 제11호서식]

컨테이너검색기 사용 기록부

사용장소명						사용일자					20 년 월 일 ( )요일
□ 장비의 제원
관리번호					모델번호						사용용량 (MeV)
종 류					고유번호						최대용량 (MeV)
□ 장비의 사용시간 등
근무시간			검사수량 (대)			구 분			누적사용시간(h)				비 고
									Beam			Filament
～						수평가속기
						수직가속기
□ 종사자 및 방사선안전관리 장비 등
종 사 자	열형광선량계 고유번호			구 분				방사선측정기					비 고
								엑스(감마)선		중성자선
				모 델 명
				고유번호
				교정일자
				□ 주의사항
				ㅇ 사용전ㆍ후 방사선측정기 이상유무 확인 ㅇ 컨테이너검색기 비상사태 발생시 조치사항 (방사선 안전관리에 관한 훈령 제4장에 따라 조치)
□ 특기사항
기관명 : ○○세관

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))